咸阳市天然气有限公司

天然气长输管道接入标准、条件



根据《油气设施公平开放监管办法》要求，我公司建设的“气化咸阳”长输管道目前已经具备公平开放条件，现将具体事宜公布如下：
一、接入标准
（ 1）质量标准
1.《输气管道工程设计规范》GB50251-2015；
2.《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014；
3.《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013；
4.《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008；
5.《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》GB/T 50892- 2013；
6.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009；
7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
8.《通信线路工程设计规范》GB51158-2015；
9.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；
10.《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017；
11.《油气厂、站、库给水排水设计规范》SY/T0089；

12.《建筑灭火器配置设计规范》GB5014-2005；
13.《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012 。
14.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
（ 2）安全法规、标准
1.《中华人民共和国安全生产法》;
2.《中华人民共和国环境保护法》;
3.《中华人民共和国水土保持法》;
4.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》;
5.《中华人民共和国特种设备安全法》;
6.《特种设备安全监察条例》;
7.《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004;
8.《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-93。
（ 3）天然气标准
1.接入质量
接入天然气的质量应符合 GB17820-2012《天然气》规定的二类标准。
2.计量标准
计量系统符合《天然气计量系统技术要求》GB/T18603-2014。
3.计量方式
交接天然气按体积进行计量， 天然气体积计算状态为温度293.15K（20℃), 绝对压力 101.325kPa（一个标准大气压）。计量单

位：标准立方米（Nm3 ），按日进行交接， 日交接量为北京时间前一 日8:00 至当日 8:00 结束的二十四小时时间内交接点的分输计量量。
备注：包括但不限于以上标准，如遇国家颁布执行新的法律法规、规范标准，按照新要求执行
二、接入条件
（ 1）申请用户应具备以下条件：
1、在中华人民共和国境内注册的法人企业；
2、经营行为符合国家法律法规、地方政府规定及相关产业政策；
3、具有天然气业务相关行政许可；
4、具有安全生产相关资质、资格；
5、经营和财务状况良好，无违法或不良信用记录。
6、用户申请接入管网设施的天然气设备应当符合国家质量标准，并符合咸阳市天然气有限公司相关技术、安全、环保要求，具备必要的安全生产条件。
（ 2）申请用户应提交以下材料：
1、 申请开口接气的文件（ 内容应包括但不限于： 申请方名称；申请方资质；申请方背景情况、股权关系等；申请方特许经营权范围和期限；申请方下游市场情况；新增下载位置，运行压力；新增下载点与拟建连接管线、用户门站的示意图；投产后 5 年每年的下载量；新增下载项目资源方；下游天然气设施建设或运行情况等）；
2、企业营业执照复印件；

3、法人身份证复印件；
4、燃气经营许可证复印件；
5、银行开户证明复印件；
6、特许经营协议，或政府同意为目标区域和目标项目等开展燃气经营的支持性文件；
7、与上游供气单位签订的天然气购销合同（卸气点须为陕西省天然气股份有限公司永乐分输站），或上游供气单位出具的意向供气支持性文件；
8、企业信用报告（中国人民银行）；
9、近三年财务审计报告；
10、企业市场调研报告；
备注：以上资料均需提供扫描件
三、接入办理流程
1、用户提交接入申请文件及相关材料；
2、 由我公司相关部门进行经济性、技术性、安全性等评审，评审完成后报公司审批；
3、反馈用户公司审批结果。

四、接入位置


	
场站名称
	
管线名称
	
地址
	
接入压力

	
乾县分输站
	“气化咸阳”长输管道
	陕西省咸阳市乾
县阳洪镇好時村
	
不高于 1.0MPa

	
永寿分输站
	“气化咸阳”长输管道
	陕西省咸阳市永寿县兴寿路 2 号
	
不高于 1.0MPa

	
彬州分输站
	“气化咸阳”长输管道
	陕西省咸阳市彬州市太峪镇景村
	
不高于 1.0MPa

	
旬邑分输站
	
“气化咸阳”长输管道
	陕西省咸阳市旬
邑县 G211 与迎宾
大道交叉口东南
方向 900 米
	
不高于 1.0MPa

	
淳化分输站
	“气化咸阳”长输管道
	陕西省咸阳市淳
化县城关街道辛
店村
	
不高于 1.0MPa



